

Installation de Keeper2D pour Windows 7


**I) Brancher l’Adaptateur :**

1. **Brancher l’Adaptateur** et **Ouvrir le Gestionnaire de périphérique** :


Aller dans **Démarrer** -> Clic droit sur **Ordinateur** -> **Propriétés**








Le périphérique apparait soit dans la zone des apareils non reconnus (en haut) sous le nom de « USB to Serial », ou alors en bas comme dans l’image ci-contre.

2) **Clic Droit** sur le périphérique (**USB TO SERIAL**)

-> **Mettre à jours** le pilote :

Cliquer sur **Rechercher un Pilote sur mon Ordinateur**.



Puis Cliquer sur **Parcourir**, et naviguez jusqu’à trouver le dossier **\PL2303\_Prolific\_Driver\<votre version de windows>**


****

Cliquer sur **suivant** puis sur **Fermer** une fois la mise à jour terminé.




**II) Modifier le Port COM de l’Adaptateur :**

Dans le **gestionnaire de périphérique**, refaire **clic droit**, **propriété sur l’Adaptateur**.



Aller dans l’**onglet paramètres du Port**, puis cliquer sur **Avancé…**




Passer le port COM8 en COM1 :


Valider les changements en cliquant sur le **Bouton OK.**

**III) Installer Keeper2D :**

Copier le dossier **\Keeper2D** à l’endroit souhaité sur l’Ordinateur.

Ouvrir le dossier et lancer keeper.exe pour exécuter le logiciel.



Faire un raccourci ci besoins…